Korytnica, dnia 30.07.2026 r.
Wójt Gminy Korytnica                                                              
ul. Małkowskiego 20
07-120 Korytnica

RK. 6220.4.2025
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) - dalej ooś, a także zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 37 oraz § 3 ust. 1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), 
po rozpatrzeniu wniosku Anny Krzyckiej – Żelazowskiej, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Annę Mojzesowicz, EkoPolska Mojzesowicz Sp.k., Gogolinek 22, 86-011 Wtelno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Orzekam:
Określić środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 3 obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 367/2 i 366/3 w miejscowości Leśniki, gmina Korytnica”.

1. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
1. Określam warunki korzystania ze środowiska i następujące działania na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. Wymagań konkluzji BAT dla intensywnego chowu drobiu, określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w tym opracowania planu zarządzania odorami na etapie występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w przypadku wystąpienia konfliktów społecznych.
2. Wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 5 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
3. Prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji prowadzić w porze dziennej;
4. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i jednoznacznej identyfikacji ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody.
5. Przygotowanie terenu pod inwestycję oraz prace budowlane należy prowadzić optymalnie w terminie od września do marca. W przypadku realizacji inwestycji w terminie marzec wrzesień prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii.
6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy wykorzystać do rekultywacji terenu.
7. Otwarte wykopy ziemne na terenie budowy należy zabezpieczyć (wygrodzenia, przykrycia) przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt lub w miarę możliwości wyprofilować kąt nachylenia jednej ze skarp wykopu w sposób umożliwiający samodzielne wychodzenie uwięzionych zwierząt, poza tym wykopy należy regularnie kontrolować do czasu ich zasypania, a w przypadku stwierdzenia w nich poszczególnych osobników należy je ewakuować poza teren budowy.
8. Zaopatrzenie w wodę fermy należy rozwiązać w oparciu o własne ujęcie składające się z 2 studni głębinowych. Pobór wody nie może przekraczać zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych dla każdej ze studni i dla ujęcia jako całości.
9. Elewację budynków wykonać w neutralnych kolorach, a teren fermy ze wszystkich stron (z wyjątkiem wjazdu) obsadzić zielenią izolacyjną. Do planowanych nasadzeń należy zastosować w miarę możliwości rodzime gatunki drzew i krzewów, przystosowane do lokalnych uwarunkowań. Zieleń wykonać w dwóch rzędach, naprzemiennie tak, aby utworzyć szczelną barierę z roślinności,
10. Do oświetlenia obiektów oraz na placu budowy należy stosować oświetlenie punktowe z oprawami kierunkowymi, oświetlającymi jedynie teren inwestycji (bez rozpraszania światła do tyłu), charakteryzujące się parametrem ULR (ang. Upward Light Ratio) zbliżonym do 0, co wyeliminuje zagrożenie powstawania zjawiska zanieczyszczenia świetlnego. Oprawy oświetleniowe powinny zostać wyposażone w źródło światła o ciepłej barwie, najlepiej typu LED, przy czym parametr barwy światła CCT (skorelowana temperatura barwowa - ang. Correlated Color Temperature) powinien mieścić się w zakresie 2700 3000 K. Ponadto, o ile to możliwe lampy należy wyposażyć w reduktory mocy zmniejszające emisję światła w okresach o niewielkim ruchu. Obudowy lamp należy stosować szczelne i uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką.
11. Stosować szczelne, nienasiąkliwe, odporne na działanie obornika posadzki w obiektach inwentarskich i w miejscach załadunku obornika kurzego, szczelne zbiorniki na ścieki oraz szczelną kanalizację ściekową do zbiorników na ścieki bytowe i przemysłowe.
12. Do pracy wykorzystywać maszyny i urządzenia sprawne technicznie, posiadające aktualne atesty oraz eksploatowane i konserwowane systematycznie, w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu, grunt należy oczyścić a zużyte sorbenty zmagazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach i następnie przekazać uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
13. Zadbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń poprzez systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub i elementów drgających itp.),
14. Wyłączać silniki pojazdów w trakcie postoju bądź załadunku.
15. Ruch pojazdów po terenie inwestycji związany z obsługą przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00.
16. Wentylatory szczytowe użytkować wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00.
17. Zwierzęta padłe i z konieczności ubite, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze;
18. Zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
19. Obornik usuwać z kurników po każdym cyklu chowu
20. transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową, za pomocą specjalistycznego sprzętu. 
21. Załadunek obornika prowadzić za pomocą maszyn na podstawione przyczepy pokryte brezentem
22. Po każdym cyklu hodowlanym, obornik należy bez jego magazynowania na terenie inwestycji, przekazywać do zewnętrznego wykorzystania, w tym m.in. do produkcji podłoża do uprawy pieczarek lub rolnikom.
23. Stosować ubiórkę w 32 dniu chowu redukując obsadę każdego z kurników do maksymalnie:
a) 38 000 szt. brojlerów kurzych w KI;
b) 36 500 szt. brojlerów kurzych w K2;
c) 35 000 szt. brojlerów kurzych w K3.
24. Zainstalowanie w każdym budynku inwentarskim w pełni zautomatyzowanego systemu do sterowania mikroklimatem i wentylacją;
25. Na etapie eksploatacji inwestycji zaopatrzenie w wodę realizować z ujęcia własnego (studni głębinowej), w ramach stwierdzonych zasobów eksploatacyjnych; opomiarować zużycie wody.
26. Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - studnia nr 1 (podstawowa) o wydajności eksploatacyjnej do 30 m 3/h zlokalizowana na działce 367/2 obręb Leśniki, studnia nr 2 (awaryjna) o wydajności eksploatacyjnej do 30 m 3/h zlokalizowana na działce 366/3 obręb Leśniki, wraz ze stacją uzdatniania wody i szczelnym, bezodpływowym zbiornikiem na wody popłuczne o pojemności około 1 m 3;
27. Na etapie eksploatacji ścieki technologiczne (m.in. z mycia i dezynfekcji hal inwentarskich) odprowadzać do szczelnych, zbiorników bezodpływowych; a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków.
28. Na etapie eksploatacji ścieki popłuczne ze stacji uzdatniania wody gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuścić do jego przepełnienia), a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków.
29. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz powierzchni dachów odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich bądź zastosować urządzenia retencjonujące wody opadowe i roztopowe.
30. System wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.
31. Wytwarzane odpady magazynować w sposób selektywny, uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem do miejsc odzysku, bądź unieszkodliwiania, w wyznaczonych miejscach i odpowiednich, do rodzaju odpadu, pojemnikach, kontenerach, boksach lub luzem;
32. Prowadzenia działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;
33. Zapewnienia zagospodarowania wytwarzanych odpadów zgodnie z hierarchią określoną w ustawie o odpadach;
34. Przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
35. Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów;
36. Zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowania odpadów, z zachowaniem następujących zasad:
37. Odpady mogą być magazynowane wyłącznie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,
38. Miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
39. Sposób magazynowania odpadów powinien uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne odpadów,
40. Odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata; okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
41. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok;
42. Zapewnić budowę 3 budynków inwentarskich:
- Kurnik nr 1 - o powierzchni hodowlanej 2 820 i obsadzie ptaków 57 400 sztuk, 
- Kurnik nr 2 - o powierzchni hodowlanej 2 700 i obsadzie ptaków 55 000 sztuk,
- Kurnik nr 3 - o powierzchni hodowlanej 2 580 i obsadzie ptaków 52 500 sztuk, 
- 6 szt. silosów paszowych zlokalizowanych po 2 szt. przy każdym obiekcie inwentarskim o pojemności ok. 27 Mg każdy,
 - budynku biurowo-socjalno-magazynowego, 
- konfiskatora sztuk padłych, 
- szczelnych, podziemnych bezodpływowych zbiorników w ilości:
- 1 szt. o pojemności ok. 7 m3 - zbiornik na ścieki socjalno - bytowe zlokalizowany przy budynku biurowo - socjalno - magazynowym,
- 1 szt. o pojemności ok. 2 rn3 - zbiornik na odcieki z konfiskatora,
- 1 szt. o pojemności ok. 20 m3 - zbiornik na ewentualne ścieki technologiczne z mycia kurników nr 1 oraz 2, jeśli czyszczenie będzie miało odbywać się na mokro, 
- 1 szt. o pojemności ok. 10 m3 - zbiornik na ewentualne ścieki technologiczne z mycia kurnika nr 3, jeśli czyszczenie będzie miało odbywać się na mokro,
- 1 szt. o pojemności ok. 1 m 3 - zbiornik na wody popłuczne z płukania filtrów ze stacji uzdatniania wód,
- 6 szt. zbiorników na gaz propan o pojemności ok. 6,4 rn3 każdy,
- 2 studni głębinowych (podstawowe źródło poboru wody na cele technologiczne, socjalne oraz przeciwpożarowe oraz awaryjne źródło poboru wód) o maksymalnej wydajności do 30 m3/h, 
- stacji uzdatniania wód z odprowadzeniem wód popłucznych do szczelnego zbiornika o pojemności ok. 1 m3,
- 1 szt. zbiornika przeciwpożarowego chłonnego o pojemności całkowitej ok. 439 m 3 oraz powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 190 m2, 
- wagi przejazdowej.
- zapewnić maksymalną obsadę na terenie fermy w ilości 659,6 DJP.
- prowadzić chów brojlerów kurzych.
- prowadzić 7 pełnych cykli produkcyjnych trwających ok. 42 dni w każdym z kurników.
- po każdym cyklu realizować przerwy technologiczne trwające ok. 10 dni.
- taki utrzymywać w systemie ściółkowym.
- zapewnić podawanie pokarmu za pomocą karmideł.
- wodę w kurnikach podawać za pomocą poideł kropelkowych.
Kurnik K1 wyposażyć w:
- 16 wentylatorów dachowych o średnicy 0,63 m i wydajności 16 100 m 3/h,
- 6 wentylatorów szczytowych o średnicy 1,4 x 1,4 m i wydajności 48 400 m3/h,
Kurnik K2 wyposażyć w:
- 14 wentylatorów dachowych o średnicy 0,63 m i wydajności 16 100 m 3/h,
- 6 wentylatorów szczytowych o średnicy 1,4 x 1,4 m i wydajności 48 400 m 3/h,
Kurnik K3 wyposażyć w: 
- 12 wentylatorów dachowych o średnicy 0,63 m i wydajności 16 100 m 3/h, 
- 6 wentylatorów szczytowych o średnicy 1,4 x 1,4 m i wydajności 48 400 m3/h,
- każdy budynek kurnika ogrzewać za pomocą 5 nagrzewnic gazowych zasilanych gazem propan-butan o mocy ok. 83 kW każdy, z zamkniętą komorą spalania z odprowadzeniem spalin z każdego urządzenia grzewczego poprzez indywidualne przewody charakteryzujące się wysokościami wylotów bocznych na poziomie około 2,70 m n.p.t. i średnicy 0,20 m.
- zastosowanie kotła grzewczego o mocy 32 kW, zasilanego gazem propan, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem o średnicy d = 0,1 m i wysokości minimalnej h = 3,7 m, typ wylotu pionowy, otwarty:
- budynek biurowo-socjalno-magazynowy ogrzewać za pomocą kotła grzewczego gazowego o mocy ok. 32 kW.
- zapewnić agregat prądotwórczy o mocy ok. 132 kW. olejowy, oraz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 97,0 dB;
-zapewnić szczelny, zabezpieczony, chłodzony konfiskator do czasowego przechowywania na fermie martwych ptaków, odbiór martwych ptaków przez uprawnione do tego przedsiębiorstwo zgodnie z zawartą umową.
- zapewnić czasowe magazynowanie odpadów z zachowaniem zasad ochrony środowiska w odpowiednio do tego celu przystosowanych, opisanych (kodem i rodzajem odpadu) kontenerach lub pojemnikach, następnie odpady przekazywać do firmy posiadającej stosowne zezwolenia.
- zapewnić czyszczenie kurników po zakończonym cyklu produkcyjnym za pomocą wodnych roztworów substancji odkażających w postaci zamgławiania z wykorzystaniem myjki wysokociśnieniowej.
- utrzymywać kurniki w czystości oraz zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz budynków.
- place manewrowe i ciągi komunikacyjne utwardzić.
- prowadzić regularne, okresowe przeglądy techniczne i konserwację urządzeń oraz sieci (np. szczelność instalacji pojenia, sprawność systemu wentylacji).
- rodzaj i liczbę przewidywanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
[image: ]- zapewnić osobom wykonującym prace przy obsłudze zwierząt środki ochrony indywidualnej chroniące przed zagrożeniem ze stron obsługiwanych zwierząt, czynnikami biologicznymi, fizycznymi i chemicznymi.
- w każdym w pomieszczeniu przeznaczonym do utrzymywania kur zapewnić dostęp do umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą, dozownikiem ze środkiem myjącym do rąk, dozownikiem ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk oraz pojemnikiem z ręcznikami jednorazowego użytku.
- wykonać antywibracyjne posadowienie wentylatorów.
- zapewnić cichobieżne wentylatory z regulatorami prędkości obrotowej.
- wyposażyć hale w lampy bakteriobójcze wykorzystujące promieniowanie UVC zapewniające redukcję pierwotnych i wtórnych skażeń mikrobiologicznych w powietrzu.
- każdorazowo po zakończonym cyklu produkcyjnym zapewnić deratyzację jako formę zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym.
-zapewnić maty dezynfekcyjne oraz maty wjazdowe dla pojazdów technicznych zlokalizowane we wjeździe na teren inwestycji.
- w przypadku wystąpienia uciążliwości zapachowych stosować: substancje maskujące: mieszaniny olejków aromatycznych posiadające silny zapach „przykrywający" odór odchodów, odwaniacze trawienne: bakterie lub enzymy eliminujące odór poprzez biochemiczne procesy trawienne, pochłaniacze, odwaniacze chemiczne, biologizację środowiska kurnika

IIl. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
- zaprojektowanie trzech budynków inwentarskich kurników KI-K3, o obsadzie maksymalnej do: 
- 57 400 szt. brojlerów kurzych w kurniku KI,
- 55 000 szt. brojlerów kurzych w kurniku K2, 
- 52 500 szt. brojlerów kurzych w kurniku K3;
- zaprojektowanie systemu wentylacji planowanego kurnika KI, wyposażonego maksymalnie w: 
- 16 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 16100m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 16 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,7 m i maksymalnej średnicy wynoszącej 0,63 m każdy; 
- 6 wentylatorów szczytowych o maksymalnej wydajności 48400m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 6 emitorami poziomymi o minimalnej wysokości 1,7 m każdy;
- zaprojektowanie systemu wentylacji planowanego kurnika K2, wyposażonego maksymalnie w: 
- 14 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 16100rn3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 14 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,7 m i maksymalnej średnicy wynoszącej 0,63 m każdy; 
- 6 wentylatorów szczytowych o maksymalnej wydajności 48400m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 6 emitorami poziomymi o minimalnej wysokości 1,7 m każdy;
- zaprojektowanie systemu wentylacji planowanego kurnika K3, wyposażonego maksymalnie w: 
- 12 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 16100m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 12 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,7 m i maksymalnej średnicy wynoszącej 0,63 m każdy; 
- 6 wentylatorów szczytowych o maksymalnej wydajności 48400m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 6 emitorami poziomymi o minimalnej wysokości 1,7 m każdy;
- zaprojektowanie systemu ogrzewania kurników KI-K3 w taki sposób, aby każdy z ich wyposażony był w 6 nagrzewnic gazowych o maksymalnej mocy do 83 kW każda z odprowadzaniem zanieczyszczeń 6 emitorami poziomymi o minimalnej wysokości 2,7 m każdy;
- posadowienie maksymalnie 6 silosów o pojemności ok. 27 Mg każdy;
- posadowienie maksymalnie 6 zbiorników na gaz o maksymalnej pojemności do 6,4 m 3 każdy. - zastosowanie w planowanym budynku inwentarskim KI maksymalnie: 
- 16 szt. wentylatorów kominowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 83 dB każdy,
- 6 szt. wentylatorów szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86 dB każdy;
- zastosowanie w planowanym budynku inwentarskim K2 maksymalnie: 
- 14 szt. wentylatorów kominowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 83 dB każdy,
- 6 szt. wentylatorów szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86 dB każdy;
- zastosowanie w planowanym budynku inwentarskim K3 maksymalnie:
- 6 wentylatorów szczytowych o maksymalnej wydajności 48400m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 6 emitorami poziomymi o minimalnej wysokości 1,7 m każdy;
- zaprojektowanie systemu ogrzewania kurników KI-K3 w taki sposób, aby każdy z ich wyposażony był w 6 nagrzewnic gazowych o maksymalnej mocy do 83 kW każda z odprowadzaniem zanieczyszczeń 6 emitorami poziomymi o minimalnej wysokości 2,7 m każdy;
- posadowienie maksymalnie 6 silosów o pojemności ok. 27 Mg każdy;
- posadowienie maksymalnie 6 zbiorników na gaz o maksymalnej pojemności do 6,4 m 3 każdy. - zastosowanie w planowanym budynku inwentarskim KI maksymalnie: 
- 16 szt. wentylatorów kominowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 83 dB każdy,
- 6 szt. wentylatorów szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86 dB każdy;
- zastosowanie w planowanym budynku inwentarskim K2 maksymalnie: 
- 14 szt. wentylatorów kominowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 83 dB każdy,
- 6 szt. wentylatorów szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86 dB każdy;
- zastosowanie w planowanym budynku inwentarskim K3 maksymalnie:
- 12 szt. wentylatorów kominowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 83 dB każdy,
- 6 szt. wentylatorów szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86 dB każdy;
- zlokalizowanie wentylatorów szczytowych na ścianach szczytowych o wschodniej ekspozycji;
- zaprojektowanie nachylenia powierzchni utwardzonych w sposób gwarantujący zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych na powierzchni biologicznie czynnej działki; zachować wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 30% bądź zastosować urządzenia retencjonujące wody opadowe i roztopowe.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji.  
            
Uzasadnienie:

Do Wójta Gminy Korytnica dnia 12.09.2025 r., wpłynął wniosek Pani Anny Krzyckiej – Żelazowskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika mgr inż. Annę Mojzesowicz, EkoPolska Mojzesowicz Sp.k., Gogolinek 22, 86-011 Wtelno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 3 obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 367/2 i 366/3 w miejscowości Leśniki, gmina Korytnica.
Zgodnie z zapisami art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz.670.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy. Projektowana inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany (§ 2 ust. 1 pkt 51 lit. b, § 3 ust. 1 pkt. 37 oraz § 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.). 
Dla terenu realizacji niniejszego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz te znajdujące się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775, ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, Wójt Gminy Korytnica zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa Obwieszczeniami znak RK.6220.4.2025 z dnia 10.10.2025r. Obwieszczenia zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu oraz na tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji inwestycji, w miejscowościach Leśniki, Wielądki i Pniewnik. 
Na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy ooś Wójt Gminy Korytnica pismem z dnia 09.10.2025 r., znak RK.6220.4.2025 zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o  uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - potwierdzenia odbioru w aktach. Pismem z dnia 11.12.2025r., Wójt Gminy Korytnica znak RK.6220.4.2025 zwrócił się o  uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych – potwierdzenie odbioru w aktach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, w piśmie znak WOOŚ-I.4221.424.2025.MŚ z dnia16.10.2025 r, (data wpływu 17.10.2025r.) wezwał do usunięcia braków, poprzez złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych, co uzupełniono pismem z dnia 21.10.2025r. 
Dnia 17.10.2025r. do urzędu Gminy w Korytnicy wpłynęło pismo dot. sprzeciwu wobec planowanej inwestycji, wraz z podpisami mieszkańców miejscowości Leśniki, Roguszyn i Wielądki. Z uwagi na brak w ww. piśmie osoby wyznaczonej do kontaktu, pozostawiono je w dokumentach sprawy bez dalszego biegu. Skan ww. pisma doręczono pocztą elektroniczną pełnomocnikowi inwestora.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim pismem z dnia 20.10.2025r. (data wpływu), znak L.ZZŚ.0155.39.2025.AG, zawiadomiło o przekazaniu przesłanego w dniu 09.10.2025r. wniosku, zgodnie z właściwością do Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, w piśmie z dnia 07.11.2025r. przedłużył termin do wydania uzgodnień  do dnia 27.02.2026r.  z uwagi na szczegółową analizę przedłożonej dokumentacji. O powyższym poinformowano pismem z dnia 13.11.2025r. pełnomocnika inwestora, który odebrał pismo 15.10.2025r. 
W dniu 07.11.2025r. do urzędu Gminy w Korytnicy wpłynęło pismo, w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie przekazał Opinie Sanitarną NR 46/2025 znak ZNS.7040.3.11.2025.MW, w której zaopiniował warunki realizacji ww. przedsięwzięcia i zgłosił środowiskowe uwarunkowania jej realizacji na etapie budowy i eksploatacji, które uwzględniono w niniejszej decyzji.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, pismem znak L.RZŚ.4900.102.2025.1 z dnia 21.11.2025r. (data wpływu 24.11.2025r.) zwrócił się o uzupełnienie raportu o odziaływaniu na środowisko, co inwestor wykonał w dniu 22.12.2025r. Wyjaśnienia inwestora przekazano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych pismem z dnia 23.12.2025r. celem uzupełnienia dokumentacji.
Pismem z dnia 28.01.2026r. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ponownie zwrócił się uzupełnienie raportu. Pełnomocnika inwestora poinformowano pismem z dnia 29.01.2026r. Uzupełnienie raportu wpłynęło do Urzędu Gminy Korytnica w dniu 17.02.2026r., a do PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazano je 18.02.2026r. 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, pismem znak PZ-OP-II.7030.3.154.2025.AS, z dnia 14.01.2026r., wezwał do złożenia wyjaśnień do raportu o odziaływaniu na środowisko we wskazanym zakresie. O powyższym poinformowano pełnomocnika inwestora pismem z dnia 16.01.2026r. Wymagane uzupełnienie złożono 11.02.2026r, które przesłano do Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w dniu 12.02.2026r. celem uzupełnienia dokumentacji.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, pismem z dnia 15.01.2026r., poinformował o przedłużeniu terminu do wydania opinii do 14.03.2026r. o czym poinformowano pełnomocnika inwestora pismem z dnia 19.01.2026r. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, w piśmie z dnia 20.02.2026r.  przedłużył termin do wydania uzgodnień  do dnia 22.05..2026r.  o czym poinformowano pełnomocnika inwestora pismem z dnia 24.02.2026r. 
W dniu 16.03.2026r., do Urzędu Gminy w Korytnicy wpłynęła Opinia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych znak PZ-OP-II.7030.3.154.2025.AS, która opiniuje pozytywnie planowane przedsięwzięcie wskazując warunki jego eksploatacji, zwarte w niniejszej decyzji.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie w postanowieniu znak L.RZŚ.4900.102.2025.3 z dnia 25.03.2026r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił jego warunki realizacji i eksploatacji zawarte w niniejszej decyzji, oraz nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu znak WOOŚ-I.4224.424.2025.MŚ.4 z dnia 22.05.2026r., uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz wymagania do uwzględnienia w 
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś – 
ujęte w niniejszej decyzji, oraz nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których 
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.
	Obwieszczeniem z dnia 17.06.2026r. poinformowano strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu oraz na tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji inwestycji, w miejscowościach Leśniki, Wielądki i Pniewnik. Pełnomocnika inwestora o zebraniu materiału dowodowego poinformowani pismem z dnia 30.06.2026r. 
W oparciu o zgromadzone dokumenty: wniosek Inwestora, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie, opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Lublinie, Opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych oraz wiedzę własną organu, dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem wszystkich uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1. ustawy ooś, tj:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
[bookmark: _Hlk525629510][bookmark: _Hlk204333518][bookmark: _Hlk206581959]Planowane przedsięwzięcie polega na budowie 3 obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 367/2 i 366/3 w miejscowości Leśniki, gmina Korytnica, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, które w całości stanowią własność inwestora. Inwestycja planowana jest w południowej części gminy Korytnica, w zachodniej części powiatu węgrowskiego, we wschodniej części województwa mazowieckiego. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajdują się pola uprawne, droga gruntowa, rzeka Korycianka oraz rów melioracyjny. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 2,325 ha. Działki inwestycyjne nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie teren, na którym ma być zrealizowane przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi grunt użytkowany rolniczo. Zakłada się, że obszar oddziaływania planowanej inwestycji zawiera się w granicy działki, na której inwestycja jest planowana. Teren inwestycji ma dostęp do drogi gminnej od frontu działki, przez którą planowany jest dojazd. Inwestycja spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Najbliżej zlokalizowana zabudowa zamieszkała przez ludzi, licząc od granic analizowanych działek, na których będzie realizowana planowana inwestycja, znajduje  się w odległości ok. 1,03 km. Inwestycja ma charakter rolniczy i pozwoli Inwestorowi na rozwój w kierunku produkcji zwierzęcej
b. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, lub których oddziaływania  mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
[bookmark: _Hlk532897173]Na przedmiotowej nieruchomości oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma i nie są prowadzone prace zmierzające do budowy inwestycji, które to mogłyby doprowadzić do powstania skumulowanego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia. 
c. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:
[bookmark: _Hlk532894974][bookmark: _Hlk532896459]Teren przeznaczony pod inwestycję to teren użytkowany rolniczo. Z uwagi na sposób użytkowania nie stanowi dogodnego siedliska dla zwierząt i roślin. Na terenie działek i w ich bezpośrednim otoczeniu występują pospolite i szeroko rozpowszechnione gatunków roślin. Omawiany teren nie jest dogodnym miejscem dla występowania gatunków rzadkich, ponieważ regularnie porusza się po nim sprzęt rolniczy do uprawy pól i obsługi gospodarstwa. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13), dalej jako „uoop”. Najbliżej położone obszary chronione  (Natura 2000 PLB140002) znajdują się w odległości: ok. 8 km od terenów inwestycji. Teren na których planowana jest inwestycja jest niezabudowany, stanowią go grunty oznaczone jako ŁIII, RIVa, RV, W-ŁIII, RIIIb, RIVa, RV. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie będą usuwane drzewa ani krzewy. Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystywane będzie paliwo, woda oraz typowe dla tego typu inwestycji materiały i surowce budowalne. Na etapie realizacji inwestycji czynnikami mogącymi powodować oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz środowisko roślin i zwierząt mogą być roboty ziemne i przygotowawcze terenu (zmiana struktury gleby, szaty roślinnej), roboty budowlane (zmiana krajobrazu). W związku z płaskim ukształtowaniem powierzchni terenu, nie przewiduje się znacznych robót niwelacyjnych. Zmiana struktury powierzchni ziemi związana będzie z planowaną budową fundamentów budynków. Prace ziemne prowadzone w ograniczonym pasie wykopów spowodują zmianę cech fizykochemicznych górnej warstwy gruntu (zdjęcie roślinności). Może również wystąpić wymieszanie gleby z gruntem z dna wykopu oraz zniszczenie wierzchniej warstwy ziemi będące następstwem pracy ciężkiego sprzętu budowlanego. Zakładając, iż roboty będą przebiegać na wydzielonym i ograniczonym do terenu budowy obszarze można przyjąć, że nie wpłyną na trwałe pogorszenie stanu powierzchni ziemi i środowiska przyrodniczego. Ziemia z wykopów zostanie wykorzystana w całości do ich zasypania. Prowadzenie robót nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska wodnego w rejonie inwestycji. Zaopatrzenie fermy w wodę odbywać się będzie poprzez planowane ujęcie wód podziemnych, które zostanie zlokalizowane na terenie planowanej fermy. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Planowane obiekty inwentarskie będą posiadały uporządkowaną gospodarkę wodno – ściekową. 
d. emisji i występowania innych uciążliwości:
Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie głównie system wentylacji oraz ogrzewania budynków inwentarskich. Przedsięwzięcie spowoduje okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego, będą one jednak krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu robót. W celu ograniczenia oddziaływania robót budowalnych, prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego stanowiącego źródło hałasu będą prowadzone poza porą nocną (tj. wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00). W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić oddziaływanie na pracowników wykonujących roboty budowlane. Oddziaływanie to ogranicza się do wpływu hałasu oraz pylenia z placu budowy. W celu ograniczenia tego oddziaływania pracownicy będą posiadać odpowiednie zabezpieczenia, wynikające z przepisów bhp i odpowiedniej organizacji robót. Na zapleczu budowy mogą zostać ustawione kontener socjalny i tymczasowe toalety (które będą opróżniane przez uprawnione firmy), w celu zapewnienia pracownikom podstawowych warunków sanitarnych. Mogą pojawić się także uciążliwości związanie z odziaływaniem odorowym, którego  źródłem na etapie eksploatacji inwestycji będą procesy chowu brojlera kurzego, oraz emisje niezorganizowane związane z obsługą obiektów inwentarskich. Usytuowanie planowanych obiektów inwentarskich w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej, znacząca ograniczy ta uciążliwość. W przypadku wystąpienia uciążliwości zapachowych będą stosowane substancje maskujące: mieszaniny olejków aromatycznych posiadające silny zapach „przykrywający" odór odchodów, odwaniacze trawienne: bakterie lub enzymy eliminujące odór poprzez biochemiczne procesy trawienne, pochłaniacze, odwaniacze chemiczne, biologizacja środowiska kurnika. Wytworzone nawozy naturalne w gospodarstwie, będą przekazywane do zewnętrznego wykorzystania, w tym m.in. do produkcji podłoża do uprawy pieczarek lub rolnikom do zagospodarowania rolniczego.
e. ocenianego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub 
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:
Planowane przedsięwzięcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą są klasyfikowane jako zakład o zwiększonym ryzyku możliwości wystąpienia awarii (ze względu na wielkość magazynowanego w zbiornikach zewnętrznych gazu propan) w momencie uruchomienia instalacji będzie wymagane opracowanie planu zapobiegania poważnym awariom. 
Podczas etapu budowy prowadzenie robót budowlanych, oraz wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp, zminimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków katastrof naturalnych i budowlanych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania na klimat.
f. przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie:
Etap realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem odpadów typowych dla etapu budowy oraz odpadów komunalnych. Wszystkie odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu w pojemnikach/kontenerach, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Odpady wytwarzane w procesie eksploatacji inwestycji będą gromadzone w zabezpieczonych miejscach do tego celu przeznaczonych a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.
g. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie, charakter i skalę planowanej inwestycji, oraz zastosowane zabezpieczenia, standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu, będą dotrzymane. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a. obszary wodno-błotne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek: W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b. obszary wybrzeży i środowisko morskie: Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży;
c. obszary górskie lub leśne: Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie planuje się wykonywania wycinki drzew. 
d. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: Z informacji zawartych w Raporcie wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane  na obszarach objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 
e. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody: Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca PLB 140002 znajduje się w odległości około 8 km od planowanej inwestycji. W odległości ok. 8  km od terenu inwestycji znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka PLH140032. Zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, ze względu na lokalizację poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
f. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:  Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji, oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia;
g. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:   W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
h. gęstość zaludnienia:  gęstość zaludnienia gminy Korytnica wynosi 35 os./km2 (wg danych GUS z 2016 r.);
i. obszary przylegające do jezior: w rejonie inwestycji  i najbliższej okolicy nie występują jeziora;
j. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:  w rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;
k. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe: Teren przewidziany pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza zasięgiem wód powierzchniowych. Gospodarka wodno-ściekowa na etapie eksploatacji inwestycji będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa. Ze względu na lokalizację, charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływać na osiągnięcie celów środowiskowych  jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, oraz art. 62 ust. 1 pkt. 1 :wynikające z:

a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
· zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji,
· ze względu na rodzaj planowanej inwestycji, oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
· ze względu na rodzaj i skalę inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto zagospodarowanie nawozów naturalnych będzie odbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu.
· informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie nieznacznych oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony środowiska, oraz z zachowaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości. 
· oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania związane z emisją odorową i substancji do powietrza. Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zminimalizują oddziaływanie na środowisko.  
· z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.      

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią minimalizację negatywnego wpływu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, jeżeli spełnione będą warunki określone w niniejszej decyzji. 

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Korytnica w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacz to, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), oraz zezwolenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 21 tej ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Jeżeli jednak realizacja przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), jeżeli było wyda
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1.BIP,
2.Tablica ogłoszeń U. G. Korytnica,
3.Tablica ogłoszeń wsi Leśniki, Pniewnik, Wielądki
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów,
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie , ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin,

Pobrano opłatę skarbową w wys. 205,00zł. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U. 2020r. poz. 1546 ze zm. Załącznik do ustawy ).
Sprawę prowadzi: Karolina Karczewska,  Tel. 25 3081024 
























Wójt Gminy Korytnica
ul. Małkowskiego 20
07-120 Korytnica

Załącznik do decyzji RK.6220.4.2025 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.Nazwa przedsięwzięcia:
,,Budowa 3 obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 367/2 i 366/3 w miejscowości Leśniki, gmina Korytnica”.

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Wieś: Leśniki, gm. Korytnica, powiat węgrowski, województwo mazowieckie.
Teren inwestycji to działki nr ewid.367/2 i 366/3, aktualnie działki stanowią grunty użytkowane rolniczo.
Inwestorem jest: Anna Krzycka - Żelazowska, Pniewnik 9, 07 – 120 Korytnica.

3. Podstawowe parametry techniczne przedsięwzięcia:
· [bookmark: _Hlk206572007]W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie inwestycyjnym planuje się wykonać: budynki inwentarskie kurniki – 3 obiekty, 
· 6 szt. silosów paszowych zlokalizowanych po 2 szt. przy każdym obiekcie inwentarskim o pojemności ok. 27 Mg każdy;
· budynek biurowo–socjalno–magazynowy, który zostanie podzielony na część magazynową (garażową)  od strony zachodniej, z kolei od strony wschodniej będzie znajdować się część biurowo–socjalna;
· konfiskator sztuk padłych;
· pojemniki na odpady;
· szczelne, podziemne, bezodpływowe zbiorniki w ilości:
1 szt. o pojemności ok. 7 m3 – zbiornik na ścieki socjalno – bytowe zlokalizowany przy budynku biurowo–socjalno – magazynowym,1 szt. o pojemności ok. 2 m3 – zbiornik na odcieki z konfiskatora,
1 szt. o pojemności ok. 20 m3 – zbiornik na ewentualne ścieki technologiczne z mycia kurników
nr 1 oraz 2, jeśli czyszczenie będzie miało odbywać się na mokro,
1 szt. o pojemności ok. 10 m3 – zbiornik na ewentualne ścieki technologiczne z mycia kurnika
nr 3, jeśli czyszczenie będzie miało odbywać się 1 szt. o pojemności ok. 1 m3 – zbiornik na wody popłuczne z płukania filtrów ze stacji uzdatniania wód.
*    6 szt. zbiorników na gaz propan o pojemności około 6,4 m3 każdy;
· 2 szt. studni głębinowych, z czego jedno ujęcie wód podziemnych będzie podstawowym 
źródłem poboru wody na cele technologiczne, socjalne oraz ppoż, a drugie ujęcie wód podziemnych będzie awaryjnym źródłem poboru wody również na cele technologiczne, socjalne oraz ppoż. Obie studnie głębinowe będą charakteryzować się maksymalną wydajnością do 30 m3/h/studnię;
· stacja uzdatniania wód zlokalizowana będzie w budynku biurowo–socjalno magazynowym z odprowadzeniem wód popłucznych do szczelnego zbiornika o pojemności ok. 1 m3;
· 1 szt. zbiornika przeciwpożarowego chłonnego o pojemności całkowitej ok. 439 m3 oraz powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 190 m2;
· waga przejazdowa.
Ponadto ferma będzie wyposażona w:
· [bookmark: _Hlk86925632]agregat prądotwórczy o mocy ok. 132 kW;
· maksymalnie do 15 szt. nagrzewnic zasilanych gazem propan o mocy ok. 83 kW każdy, z zamkniętą komorą spalania z odprowadzeniem spalin z każdego urządzenia grzewczego poprzez indywidualne przewody charakteryzujące się wysokościami wylotów bocznych na poziomie około 2,70 m n.p.t. i średnicy 0,20 m. Ilość planowanych nagrzewnic w każdym budynku inwentarskim to 5 szt./kurnik;
· kocioł grzewczy, gazowy o mocy około 32 kW w budynku biurowo–socjalno–magazynowym;
· system wentylacji mechanicznej dla poszczególnych kurników przedstawiono w poniższych tabelach:

4. Rozwiązania chroniące środowisko:
· prawidłowa lokalizacja budynków inwentarskich;
· prawidłowe wykonanie podstawowych elementów konstrukcyjnych obiektów inwentarskich ze szczególnym uwzględnieniem instalacji służących do wentylacji; zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej, w postaci wentylatorów dachowych i wentylatorów szczytowych w każdym obiekcie.
· prawidłowa gospodarka odchodami, obornik będzie przekazywany rolnikom do zagospodarowania rolniczego lub do zakładu produkującego podłoże do uprawy pieczarek, nie będzie składowany na terenie inwestycji; w instalacji nie będzie powstawać gnojowica;
· właściwie prowadzona, zgodna z prawem gospodarka odpadami; 
· zastosowanie kontroli parametrów klimatycznych, co zapewni optymalne warunki bytowania zwierząt przy minimalnym zużyciu energii,
· Monitoring w zakresie emisji pyłu do powietrza będzie prowadzony z częstotliwością co najmniej raz w roku;
· Monitoring w zakresie emisji amoniaku z zastosowaniem obliczeń metodą bilansu masowego azotu, będzie prowadzony z częstotliwością min. raz w roku;
· zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia;
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